Óracsoport kiszerelése:

1; A műszerfal jobb szélén levő takarót pattintsd ki.




2; A bal mutatóujjaddal nyúlj be, és a kapcsoló bal felső sarkán levő pöcköt nyomd be.



3; Told kifelé a kapcsolót



4; A jobb alsó sarokban levő csavart csavard ki



5; Az óra jobb oldalán levő takarót pattintsd ki.



6; A bal alsó sarokban levő csavart csavard ki



7; Pattintsd ki a műanyag burkolatot



8; Csavard ki az órát rögzítő csavarokat



9; Nyúlj be az óra mögé, keresd meg a csatlakozót. Nyomd össze, mint egy csipeszt, és ki tudod húzni az órából.

